Conversor Flyback 12/120 – Para o controle de excitação da máquina síncrona

- Frequência de chaveamento 62,3kHz

-Controle de via wifi